Le 24 juillet 2008

JORF n°0086 du 11 avril 2008
 
Texte n°106

DECISION
Décision n° 2008-261 du 4 mars 2008 autorisant la SAM Lagardère Active Broadcast à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Europe 1
 
NOR: CSAX0801261S

 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ; 
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ; 
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ; 
Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ; 
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ; 
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ; 
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’exercice des missions qui leur sont conférées ; 
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2007-300 du 10 mai 2007 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy ; 
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2007-481 du 24 juillet 2007 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy ; 
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 07 NAE 001 présentée par la SAM Lagardère Active Broadcast ; 
Vu les avis du comité technique radiophonique de Nancy ; 
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SAM Lagardère Active Broadcast, conformément à l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; 
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ; 
Après en avoir délibéré,  
Décide : 

 
Article 1 

La SAM Lagardère Active Broadcast est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 1. 
 
Article 2 

Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 6 mars 2008. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation. 
 
Article 3 

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
 
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
 
― descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes...) ;
 
― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
 
― date de mise en service.
 
Informations communiquées sans délai dès qu’elles sont disponibles :
 
― diagramme de rayonnement mesuré ;
 
― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min) ;
 
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil ;
 
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d’un mois ;
 
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service ;
 
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification. 
 
Article 4 

Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 
 
Article 5 

La présente décision sera notifiée à la SAM Lagardère Active Broadcast et publiée au Journal officiel de la République française. 
 
Annexe 

 
 
A N N E X E I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Secteur d’implantation : Charleville-Mézières.
 
Fréquence : 102,9 MHz.
 
Adresse du site : TDF, lieudit La Pointe, 08090 Sury.
 
Altitude du site (NGF) : 300 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 47 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 
Contraintes de rayonnement : disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr). 
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

 
A N N E X E I I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Secteur d’implantation : Sedan.
 
Fréquence : 102,6 MHz.
 
Adresse du site : Towercast, rue de la Redoute, 08200 Sedan.
 
Altitude du site (NGF) : 230 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 32 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 
Contraintes de rayonnement : disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr). 
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

 
A N N E X E I I I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Secteur d’implantation : Vouziers.
 
Fréquence : 102,6 MHz.
 
Adresse du site : LAM, Petit Marche, 08400 Falaise.
 
Altitude du site (NGF) : 170 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 27 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 
Contraintes de rayonnement : disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr). 
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

 
A N N E X E I V (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Secteur d’implantation : Bar-sur-Aube.
 
Fréquence : 104,9 MHz.
 
Adresse du site : Towercast, mont Sainte-Germaine, chemin rural des Bergers, 10200 Bar-sur-Aube.
 
Altitude du site (NGF) : 346 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 
Contraintes de rayonnement : disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr). 
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

 
A N N E X E V (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Secteur d’implantation : Troyes.
 
Fréquence : 104,7 MHz.
 
Adresse du site : TDF, mont Cochot, 10180 Saint-Benoît-sur-Seine.
 
Altitude du site (NGF) : 222 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 74 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W.
 
Contraintes de rayonnement : disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr). 
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

 
A N N E X E V I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Secteur d’implantation : Châlons-en-Champagne.
 
Fréquence : 104,8 MHz.
 
Adresse du site : TDF, La Côte Mahout, chemin de Melette, réservoir, 51000 Châlons-en-Champagne.
 
Altitude du site (NGF) : 148 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 53 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W
 
Contraintes de rayonnement : disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr). 
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

 
A N N E X E V I I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Secteur d’implantation : Epernay.
 
Fréquence : 101,9 MHz.
 
Adresse du site : LAM, Le Meltin, chemin rural du Chenet, 51200 Epernay.
 
Altitude du site (NGF) : 190 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 22 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 
Contraintes de rayonnement : disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr). 
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

 
A N N E X E V I I I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Secteur d’implantation : Reims.
 
Fréquence : 106,5 MHz.
 
Adresse du site : TDF, moulin de la Housse, 51000 Reims.
 
Altitude du site (NGF) : 136 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 53 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 000 W.
 
Contraintes de rayonnement : disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr). 
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

 
A N N E X E I X (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Secteur d’implantation : Sainte-Menehould.
 
Fréquence : 105,2 MHz.
 
Adresse du site : LAM, château d’eau La Grange-des-Bois, 51800 Sainte-Menehould.
 
Altitude du site (NGF) : 220 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 22 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Contraintes de rayonnement : disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr). 
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

 
A N N E X E X (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Secteur d’implantation : Chaumont.
 
Fréquence : 101,6 MHz.
 
Adresse du site : LAM, ZI La Dame-la-Huguenotte, rue Joffroy-d’Abbans, 52000 Chaumont.
 
Altitude du site (NGF) : 299 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 44 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W.
 
Contraintes de rayonnement : disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr). 
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

 
A N N E X E X I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Secteur d’implantation : Saint-Dizier.
 
Fréquence : 106,1 MHz.
 
Adresse du site : TDF, Vert-Bois, 52100 Saint-Dizier.
 
Altitude du site (NGF) : 198 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 55 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W.
 
Contraintes de rayonnement : disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr). 
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

 
A N N E X E X I I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Secteur d’implantation : Langres.
 
Fréquence : 102,1 MHz.
 
Adresse du site : TDF, Le Cognelot, 52600 Chalindrey.
 
Altitude du site (NGF) : 462 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 98 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 
Contraintes de rayonnement : disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr). 
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

Fait à Paris, le 4 mars 2008. 
 
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 
Le président, 
M. Boyon