Le 24 juillet 2008

JORF n°259 du 6 novembre 1996

 
DECISION
CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-690 du 1er octobre 1996 autorisant la S.A. Serc à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Fun Radio
 
NOR: CSAX9601690S

 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
 
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;
 
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
 
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
 
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
 
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
 
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’exercice des missions qui leur sont conférées par l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
 
Vu la décision no 95-473 du 19 septembre 1995 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
 
Vu la décision no 96-54 du 23 janvier 1996 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures dans la région Champagne-Ardenne ;
 
Vu la décision no 96-191 du 2 avril 1996 relative à la publication de la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 25 avril 1996 ;
 
Vu les avis du comité technique radiophonique de Nancy ;
 
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 96 NAD 010 présentée par la S.A. Serc ;
 
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la S.A. Serc conformément à l’article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Après en avoir délibéré,
 
Décide :

 
Art. 1er. - La S.A. Serc susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fun Radio.

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du jour de sa publication. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas débuté dans un délai de trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.

Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
 
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service : - descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes...) ;
 
- puissance apparente rayonnée (P.A.R.) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
 
- date de mise en service.
 
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
 
- diagramme de rayonnement mesuré ;
 
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
 
Ces informations peuvent être exigibles sur demande expresse du conseil.
 
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d’un mois.
 
3o Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
 
4o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. - La présente autorisation est incessible.

Art. 5. - Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

 
 
A N N E X E I (*) 
 
Zone de Charleville-Mézières.
 
Fréquence : 103,9 MHz.
 
Site d’émission : site T.D.F., centre commercial La Croisette, 08000 Charleville-Mézières.
 
Altitude du site : 205 mètres.
 
Hauteur de l’antenne : 247 mètres.
 
Puissance (P.A.R.) : 500 W.
 
Contraintes : néant.
 
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la Commission d’étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.

 
 
A N N E X E I I (*) 
 
Zone de Reims.
 
Fréquence : 101,7 MHz.
 
Site d’émission : château d’eau Moulin-de-la-Housse, rue du Docteur-Jankel-Ségal, 51100 Reims.
 
Altitude du site : 135 mètres.
 
Hauteur de l’antenne : 190 mètres.
 
Puissance (P.A.R.) : 2 kW.
 
Contraintes : 500 W dans le secteur d’azimut 260o/310o.
 
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.

 
 
A N N E X E I I I (*) 
 
Zone d’Epernay.
 
Fréquence : 96,4 MHz.
 
Site d’émission : site T.D.F., lieudit Les Ronces, 51200 Epernay.
 
Altitude du site : 130 mètres.
 
Hauteur de l’antenne : 172 mètres.
 
Puissance (P.A.R.) : 1 kW.
 
Contraintes : néant.
 
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la Commission d’étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.

 
 
A N N E X E I V (*) 
 
Zone de Châlons-en-Champagne.
 
Fréquence : 91,9 MHz.
 
Site d’émission : site T.D.F., Côte de Mahout, chemin de Melette, 51000 Châlons-en-Champagne.
 
Altitude du site : 148 mètres.
 
Hauteur de l’antenne : 200 mètres.
 
Puissance (P.A.R.) : 500 W.
 
Contraintes : néant.
 
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la Commission d’étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.

 
 
A N N E X E V (*) 
 
Zone de Troyes.
 
Fréquence : 102,2 MHz.
 
Site d’émission : site T.D.F., lieudit Mont Cochot, 10600 Saint-Benoit-sur-Seine.
 
Altitude du site : 220 mètres.
 
Hauteur de l’antenne : 280 mètres.
 
Puissance (P.A.R.) : 1 kW.
 
Contraintes : 250 W dans le secteur d’azimut 320o/040o.
 
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.

 
 
A N N E X E V I (*) 
 
Zone de Bar-sur-Aube.
 
Fréquence : 105,7 MHz.
 
Site d’émission : site T.D.F., lieudit Ferme Sainte-Germaine, 10200 Bar-sur-Aube.
 
Altitude du site : 310 mètres.
 
Hauteur de l’antenne : 350 mètres.
 
Puissance (P.A.R.) : 500 W.
 
Contraintes : néant.
 
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.

 
Fait à Paris, le 1er octobre 1996.
 
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 
Le président, 
H. Bourges